支持芯片:5124/5124DPWM/2038S/2038S-T/5153/9862/9868/16017S/16207S/SM16159/MBI5153/SUM2033/5051B/5051等 版本号400C  +3D
译码支持:rt5958 + 138 等译码方式
修复问题:
（1）抽点大于8，小于16后，旋转后的最大宽度由128变成256。
（2）通用芯片带载大于512后，显示重复问题。
（3）ＰＷＭ芯片带载大于512后，显示重复问题。
（4）通用芯片的刷新率提高为原来2倍后，会闪屏问题。
（5）半帧问题。
（6）跟新了新的刷新率。
（7）屏幕出现闪烁现象。
（8）解决老卡908M E信号打不开的问题 
 (9) 解决PWM 芯片宽度大于等于128时 3开不正常的问题
 (10) 支持138 +5958等译码方式
（11）解决上电保存图片没有颜色的问题
 (12) 解决RV905/MINI908/MINI903/数据组数不正常的问题
 (13) 支持 PWM芯片模组宽度超过128 3开功能

